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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2025                                                                                                         № 86-п
с. Староникольское


Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области


В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6.1 Закона Оренбургской области от 16 марта 2007 года № 1037/233-IV-OЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»,руководствуясь Уставом муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургский области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области от 22.11.2024 года № 56-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области» признать утратившим силу.  
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                                                                        Л.А. Ибадлаева


Разослано: в дело,администрации района,отделу архитектуры и градостроительства, прокурору района. 

Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Староникольский сельсовет
 Красногвардейского района 
Оренбургской области
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Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Оренбургской области и Красногвардейского района, применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении генерального плана поселения, документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) и документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков) с учетом перспективы развития поселения.
Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают всебя:
1) в области инженерной инфраструктуры
2) в области культуры
3) в области транспортной инфраструктуры 
4) в области обращения с твердыми коммунальными отходами
5) в области благоустройства (озеленения) территории поселения
6) в области торговли, связи, бытового обслуживания и общественного питания населения
7) в области объектов специального назначения

Настоящие нормативы содержат:
1. Основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4.1 статьи 29.2 ГрК РФ;
2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.
По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Оренбургской области. При отмене и(или) изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться нормативами, вводимыми взамен отмененных.
Цель и задачи нормативов градостроительного проектирования
Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях:
· создания нормативной базы градостроительного проектирования;
· реализации полномочий органов местного самоуправления на территории муниципального образования.
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования направлены на решение следующих основных задач:
1) определение видов нормируемых объектов местного значения сельского поселения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;
2) определение совокупности расчетных показателей минимально допустимогоуровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, отражающих благоприятные условия жизнедеятельности человека;
3) приведение расчетных показателей в соответствие с региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области;
4) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации;
5) [bookmark: page6]обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.



2

1. Перечень расчетных показателей
1.1. Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения
	№
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Предельные значения расчетного показателя

	[bookmark: _Toc190870750]В области транспортной инфраструктуры
	

	1
	Автомобильные дороги местного значения
	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории
	Минимально допустимый уровень плотности магистральной УДС в границах Староникольского сельсовета - км/км2.
	0,07

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	2
	Велосипедные дорожки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами - км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.
	0

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	3
	Велосипедные парковки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными парковками
	0

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	4
	Станции технического обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей -постов.
	1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность мин.
	30

	5
	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Автозаправочные станции (АЗС) - колонок
	1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность мин.
	30

	6
	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество остановок, шт.
	1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность с радиусом обслуживания:
- в жилых зонах, м
- от объектов массового посещения – не более, м.
- от зон массового отдыха и спорта не более, м
	

600

300

100

	7
	Автомобильные стоянки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Многоквартирные дома по уровню комфорта
- Бизнес-класс, места на квартиру
- Стандартное жилье, места на квартиру
- Муниципальный, места на квартиру
- Специализированный, места на квартиру
	
1,7
0,9
0,7
0,7

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность)
	Многоквартирные дома по уровню комфорта
- Бизнес-класс
- Стандартное жилье
- Муниципальный
- специализированный
	В зоне новой жилой застройки – 800м, в районах реконструкции – 1000м

	7.1
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Дома отдыха и санатории
	3 места на 100чел.(отдыхающих и персонала)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность)
	Дома отдыха и санатории, м
	400

	7.2
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Пляжи и парки в зонах отдыха, мест на 100 единовременных посетителей
	15

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность)
	Пляжи и парки в зонах отдыха, м
	1000

	7.3
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Гостиницы, машино-мест на 100 гостиничных мест
	10

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности(пешеходная доступность)
	Гостиницы, м
	250

	7.4
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей
	1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность)
	Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей, м
	250

	7.5
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Автовокзалы
	1 машино-место на 10 пассажиров, в час пик

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность)
	Автовокзалы, м
	250

	[bookmark: _Toc190870751]В области инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение и водоотведение

	1
	Водоснабжение 
	Значение показателя удельного водопотребления.
	Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями
То же с централизованным горячим водоснабжением
Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями
Пионерские лагеря
Гостиницы, пансионаты
	195л/сут на 1 жит.


230л/сут на 1 жит.

160л/сут на 1 жит.
130л/сут на 1 жит
230л/сут на 1 жит.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	2
	Бытовая канализация
	в % от водопотребления
	Зона застройки многоквартирными жилыми домами, %
	100

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	3
	Дождевая канализация
	Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	м3/сут. с 1 га территории
	50

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается

	[bookmark: _Toc187347711][bookmark: _Toc187347885][bookmark: _Toc187348013][bookmark: _Toc187348107][bookmark: _Toc190267330]Объектов, относящихся к области электроснабжения

	1
	Электропотребления
	Укрупненные показатели электропотребления:
	-электропотребление кВт.ч/год на 1 чел
-использование максимума электрической нагрузки-кВт.ч/год на 1 чел
	2026
6000

	
	
	Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением, %
	Уровень обеспеченности централизованным электроснабжением, %
	100

	[bookmark: _Toc187347712][bookmark: _Toc187347886][bookmark: _Toc187348014][bookmark: _Toc187348108][bookmark: _Toc190267331]Объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

	1
	Газ
	Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ККал/м3):
	-при наличии централизованного горячего водоснабжения, м3/год на 1 чел.
-при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, м3/год на 1 чел.
-при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения, м3/год на 1 чел.
	
120

300

180

	2
	тепловая нагрузка
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа
	-

	не устанавливается.

	
	  - котельные
	Размеры земельных участков котельных, га
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
до 5
от 5 до 10 (от 6 до 12)
свыше 10 до 50 (св. 12 до 58)
свыше 50 до 100 (св. 58 до 116)
свыше 100 до 200 (св. 116 до 223)
свыше 200 до 400 (св. 233 до 466)
	работающих на твердом топливе
0,7
1,0
2,0
3,0

3,7
4,3
	работающих на газомазутном топливе
0,7
1,0
1,5
2,5

3,0
3,5

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается.

	[bookmark: _Toc190870752]В области обращения  с твердыми коммунальными отходами

	1
	Коммунальные отходы
	Расчетное количество отходов на 1 человека в год  
	Расчетное количество отходов для МКД кг/год.
МКД, кг/год
ИЖС, кг/год
	
25 392
27 588

	2
	Площадки для установки контейнеров
	Количество площадок для установки контейнеров
	Количество площадок для установки контейнеров
В районах застройки МКД
В районах застройки ИЖС
	


1 площадка по 5 контейнеров

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В районах застройки МКД – пешеходная доступность не более м от входа.
В районах застройки ИЖС- пешеходная доступность не более м
	
150

300

	[bookmark: _Toc187347714][bookmark: _Toc190870753]В области культуры

	[bookmark: _Toc187347715]1
	Объекты библиотечного обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Общедоступная библиотека с детским отделением, шт.
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением, шт.
Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам ,шт.
	
1


1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность минут.

	30

	
	
	объем фонда
	единиц на 1 жителя
	13

	2
	Дом культуры Административный центр сельского поселения
-Филиал сельского дома культуры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Дом культуры, шт.



-Филиал сельского дома культуры
	1





	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность , минут.
	30

	3
	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Кинозал ,шт.
	1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность , минут.
	30

	[bookmark: _Toc190870754]В области деятельности органов местного  самоуправления

	1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Административное здание органа местного самоуправления, шт.
	1

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается.

	[bookmark: _Toc190870755]В области торговли, связи, бытового обслуживания и общественного питания населения

	1
	Предприятия торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	-- продажи продовольственных товаров, м2 площади на 1 т.ч.;
- продажи непродовольственных товаров, м2 площади на 1 т.ч.;

	2

100

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более, минут.
	30.

	2
	Предприятия
бытового обслуживания
	Количество рабочих мест
	Количество рабочих мест / 1000 чел.
	0

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается.

	3
	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. чел.

	0

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более  минут.
	30

	[bookmark: _Toc190870756]В области объектов специального назначения

	1
	Кладбища традиционного захоронения и крематории
	Потребность в местах захоронения
	потребность в площади территории для размещения кладбищ в га на 1000 населения
	0,37

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	45

	[bookmark: _Toc190870757]В области благоустройства (озеленения) территории поселения

	1
	территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	озелененные территории общего пользования, м2 на человека
	12

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	-
	не устанавливается.

	
	Парки
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности 
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности,мин
	15

	
	Скверы и бульвары
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, м
	650




Приложение к  
 постановлению администрации 
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1. [bookmark: _Toc190857934]Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального образования

[bookmark: page5][bookmark: page12][bookmark: _Toc190857935]1.1 Краткая характеристика сельского поселения РМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
[bookmark: page20][bookmark: page21]Краткая характеристика сельского поселения, а также сведения о численности, плотности и социально-демографическом составе населения, иные характерные особенности поселения приведены в таблице 1.
Таблица 1. 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Характеристика

	1. 
	Расположение территории сельского поселения
	Староникольский сельсовет расположен в 300 км к северо-западу от областного центра – г. Оренбурга и 109 км от г.Бузулук, на реке Умирка

	2. 
	Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения

	с. Староникольское, 
п. Гремучий

	3. 
	Численность населения, всего:
с. Староникольское
п. Гремучий

	225
225
0

	4. 
	Плотность населения на 01.01.2024 г., чел./кв. км
	3,2

	5. 
	Площадь муниципального образования, га
с. Староникольское, км2
п. Гремучий, км2

	6894,4
1,09
0,08


	6. 
	Жилых домов ИЖС, шт
	96

	7. 
	Жилищный фонд ИЖС, кв. м.
	6202

	8. 
	МКД ( в т.ч. блокированной застройки),шт.
	14

	9. 
	Жилищный фонд МКД, кв. м.
	1889

	10. 
	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/чел.
	36

	11. 
	Общая оценка природно-климатические условия на территории сельского поселения
	благоприятная



Численность населения Староникольского сельсовета снижается- за 3года на 10%.
В 2021 году  население МО- 301 человек, в 2024 году население МО 225 человек. 
Итого к 2027 году прогнозная численность населения составит 180 чел, к 2030 г.- 160 чел.
В связи с тем, что прогнозная численность населенияснижается, значения расчетных показателей принимаются на уровне фактической обеспеченности 2024 года.

[bookmark: _Toc190857936][bookmark: _Toc398555138][bookmark: _Toc129611142][bookmark: _Toc129611186][bookmark: _Toc129611806][bookmark: _Toc129611905]1.2 Существующие объекты местного значения
Таблица 2. Существующие объекты местного значения
	Наименование объектов
	Количество, месторасположение

	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей
	1

	Автозаправочные станции
	1

	Мостовое сооружение
	1

	Объекты культуры
                                 - дома культуры
	
1 в с. Староникольское

	-филиалы дома культуры
	0

	Объекты библиотечного обслуживания

	муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (ММБУК «ЦБС») в составе 1 библиотека: 
Староникольская сельская библиотека – филиал.
Общим объёмом книжного фонда 2866 экземпляров.
Количество читателей составляет 70 человек.

	Остановки
	1 шт

	Автовокзал
	0 шт.


[bookmark: _Toc190857937]

















2. Обоснование положений основной части нормативов
Расчетные показатели устанавливаются для видов объектов местного значения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, относящихся к областям, указанным в части 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Оренбургской области N 1037/233-IV-ОЗ от 16.03.2007 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».
Согласно ст. 29.4 Градостроительного кодекса расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения, установленные местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования, а расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения не могут превышать этих предельных значений, устанавливаемых региональными нормативами градостроительного проектирования (далее РНГП).

[bookmark: page4][bookmark: _Toc190857938]2.1 Обоснование расчетных показателей по объектам

	№
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	[bookmark: _Toc190857939]В области транспортной инфраструктуры

	1
	автомобильные дороги местного значения
	Плотность автомобильных дорог местного значения, км/кв. км территории
	Расчетные параметры приняты в соответствии с п.5.24 CП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», утвержденный приказом Минстроя России от 09.02.2021 № 53/пр.
Плотность автомобильных дорог местного значения рассчитывается по формуле:
,
где  – сумма протяженности автомобильных дорог, м.
=4,9 км.
 – площадь муниципального образования, кв.м.
 =68,94 кв. км.
= 0,07 км/кв. км
Минимально допустимый уровень плотности магистральной УДС в границах Староникольского  сельсовета – 0,07 км/км2. 
Показатель максимальной доступности не устанавливается.

	2
	Велосипедные дорожки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В связи с тем, что территория Староникольского сельсовета характеризуется низким уровнем градостроительного освоения минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными дорожками принимается равным - 0.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	3
	Велосипедные парковки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	В связи с тем, что минимально допустимый уровень обеспеченности велосипедными дорожками принимается равным – 0, уровень обеспеченности велосипедными парковками также принимается равным – 0.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не устанавливается.

	4
	Станции технического обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:
- на 10 постов - 1,0;
- на 15 постов - 1,5;
- на 25 постов - 2,0.
Уровень автомобилизации принят - 420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек населения.
Расчет: 420х0,225/200 = 0,5 постов.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения станциями технического обслуживания устанавливается на уровне фактической обеспеченности года с учетом требования о соблюдении уровня не ниже фактической обеспеченности - 1 пост станций техобслуживания.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Транспортная доступность 30 минут.

	5
	Автозаправочные станции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки - 0,1;
- на 5 колонок - 0,2;
- на 7 колонок - 0,3.
Уровень автомобилизации принят-420 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 человек населения.
Расчет: 420х0,225/1200=1 колонка

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.
Транспортная доступность 30минут.

	6
	Остановки общественного транспорта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016. Устанавливается на уровне фактической обеспеченности года в количестве 1 штук.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус пешеходной доступности: от объектов массового посещения – не более 300 м. От зон массового отдыха и спорта не более 100 м. в жилой застройке – 600 м.

	7
	Автомобильные стоянки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016.

	[bookmark: _Toc190857940]В области инженерной инфраструктуры.
Водоснабжениеиводоотведение

	1
	Водоснабжение 
	Значение показателя удельного водопотребления
	Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями -195л/сут на 1 жит.
То же с централизованным горячим водоснабжением -230л/сут на 1 жит.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями -160л/сут. на 1 жит.
Пионерские лагеря - 130л/сут. на 1 жит.
Гостиницы, пансионаты -230л/сут на 1 жит.

	
	
	
	Примечания.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не устанавливается.
Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии:
– с СП 8.13130.2020 для наружных систем;
– с СП 10.13130.2020 для внутренних систем;
– с СП 484.1311500.2020для автоматических систем.
Показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области». 

	2
	Бытовая канализация
	в % от водопотребления
	- Зона застройки многоквартирными жилыми домами
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	-100%
-

	3
	Дождевая канализация
	Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения
	50 м3/сут. с 1 га территории

	[bookmark: _Toc190267046][bookmark: _Toc190267573][bookmark: _Toc190857941]Объектов, относящихся к области электроснабжения

	1
	Электропотребления
	Укрупненные показатели электропотребления:
	Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки производится   в   соответствии   с   нормами   СП   256.1325800.2016«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Дифференцированные расчетные показатели минимальной обеспеченности населения в области электроснабжения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитиях всех типов (детализированные в зависимости от категории жилых помещений, количества комнат и проживающих человек в жилых помещениях), утвержденных Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.11.2017 г. № 107-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на территории Оренбургской области».
Расчетные показатели минимальной обеспеченности жителей многоквартирных домов в части нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению на общедомовые нужды принимаются в соответствии с Приказом Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 г. № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Оренбургской области».

	[bookmark: _Toc190267047][bookmark: _Toc190267574][bookmark: _Toc190857942]Объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

	1
	Газ
	Укрупненный показатель потребления газа 
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расхода газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

	2
	Тепловая нагрузка
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки
	Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.
Принимать по нормам СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

	2.1
	 Котельные 
	Размеры земельных участков котельных, га
	Принимать по нормамСП 42.13330.2016

	[bookmark: _Toc190857943]В области обращения с твердыми коммунальными отходами

	1
	Коммунальные отходы
	Расчетное количество отходов 
	Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Оренбургской области установлены приказом департамента по ценам и регулированию тарифов от 29 ноября 2022 года №257-н:
Для домовладений в населённых пунктах: 1 проживающий в многоквартирных жилых домах — 220,8 кг/год, в индивидуальных жилых домах — 250,8 кг/год.  
В Староникольском сельсовете в ИЖС = 110*250,8=27 588 кг/год.
В МКД  115*220,8=25 392кг/год.
Также нормативы для некоторых категорий объектов, кроме домовладений, установлены приказом от 10 ноября 2023 года №81-н.

	2
	Площадки для установки контейнеров
	Количество площадок для установки контейнеров
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого количество контейнеров для сбора мусора. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества, но не более 5 контейнеров. 
Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3; t – периодичность удаления отходов, сут.; К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25; V – вместимость контейнера. 
В районах застройки МКД-  5 площадок по 5 контейнеров.
В районах застройки ИЖС - 5 площадок по 5 контейнеров. (При вместимости контейнера 0,7 куб.)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	В районах застройки МКД – пешеходная доступность не более 150 м от входа.
В районах застройки ИЖС - пешеходная доступность не более 300 м.

	[bookmark: _Toc190857944]В областикультуры

	1
	Объекты библиотечного обслуживания
 - Общедоступная библиотека с детским отделением
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам 
-Филиал общедоступных библиотек с детским отделением
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965   
- Общедоступная библиотека с детским отделением - 1 объект на административный центр поселения
- Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам - 1 объект на административный центр поселения.
- Филиал общедоступных библиотек с детским отделением - 1 объект на 1т. населения. Соответственно: 225/1000 = 0,225. Исходя из расчета объема книжного фонда минимально допустимый уровень обеспеченности принимается равным фактической обеспеченности =1  филиала.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
Транспортная доступность 30минут.

	
	
	объем фонда
	В соответствии с приказом Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 18.03.2019 №102 «Об утверждении модельного стандарта деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек муниципальных образований Оренбургской области» объем фонда должен определяться исходя из средней книгобеспеченности в  сельской местности 7-9 единиц на одного жителя.
Расчет: 2866 / 225=13единиц на 1 жителя

	2
	- Дом культуры (Административный центр сельского поселения)
- Филиал сельского дома культуры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
- Дом культуры - 1 объект в административном центре.
-Филиал сельского дома культуры- 1 На 1 тыс. жителей. Соответственно: 225/1000 = 0,225.
 Исходя из низкого уровня градостроительного освоения минимально допустимый уровень обеспеченности принимаетсяравным фактической обеспеченности - 1 филиала.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
Транспортная доступность 30 минут.

	3
	Кинозал
	Обеспеченность, шт
	Устанавливается в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 
1 на 3 тыс.чел
Соответственно: 225/3000 = 0,075 шт.
(в расчете применимо население с. Староникольское, которое включает менее 3 т. жителей)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность 30 минут.

	
	
	
	Примечание:
с. Староникольское является административным центром Староникольского сельсовета, в связи с чем учреждения культуры   поселения могут быть представлены 1 объектом.

	[bookmark: _Toc190857945]В области деятельности органов местного самоуправления

	1
	Административное здание органа местного самоуправления
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	принимаетсяв соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
1 объект на административный центр сельсовета, с учетом, что с. Староникольское является  административным центром Староникольского сельсовета.


	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности не устанавливается.

	[bookmark: _Toc190857946]В области торговли, связи, бытового обслуживания и общественного питания населения

	1
	Предприятий торговли
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Предельно допустимые уровни обеспеченности объектов, необходимых для обеспечения населения поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, установлены в соответствии с Нормативами минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадь торговых объектов, принятых постановлением Правительства Оренбургской области от 21 декабря 2015 года № 989-пп. по предельным значениям расчетных показателей таких объектов в РНГП Домбаровского района.
- минимальная площадь торговых объектов –100 м2 (в том числе – 100 м2 по продаже продовольственных и непродовольственных товаров) на 1000 чел
В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.

	2
	Предприятия бытового обслуживания
	количества рабочих мест
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
-от 10 до 50 раб.мест – 0,1-0,2 га на 10 раб. мест;

	3
	Бани
	Минимально допустимый уровень обеспеченности.
	Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 225*7/1000 = 1,6 мест на 1 тыс. чел.

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	в пределах пешеходной доступности не более 30-ти минут.
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	1
	Кладбища традиционного захоронения и крематории

	потребность в площади территории для размещения кладбищ, га на 1т.ч
	Расчетные параметры приняты в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ, 
где: Sкл - потребность в площади территории для размещения кладбищ в га; 
0,24 - необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 000 человек. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016; 
Popомсу - численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел; 
k1 - коэффициент смертности в муниципальном образовании; 
(количество умерших за 2024 год= 5 человек. k1=5/225=0,02)
k2 - коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы.
(k2 принимается равным 0); 
k3 - коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. 
(При отсутствии крематория коэффициент равен 0) 
Y - прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока. 
Sсущ - имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.
Sкл = 0,24 х 0,225 x 0,02 x 1 x 10 - 0,37. 
Sкл =  - 0,36 Га
В соответствии с расчетами фактическая площадь кладбищ с учетом территории перспективной зоны специального назначения удовлетворяет потребности в площади территории для размещения кладбищ.
Устанавливается по текущем имеющимся свободным площадям для захоронений = 0,37 Га. (по планируемой функциональной зоне специального назначения в генеральном плане муниципальногообразования)

	
	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность – 45 мин.

	[bookmark: _Toc187347719][bookmark: _Toc190857948]В области благоустройства (озеленения) территории поселения

	1
	территории общего пользования (парки, скверы, бульвары)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимальная обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования установлена в соответствии с СП 42.13330.2016 (п. 9.8, таблица 9.2) на уровне   12 м2 на человека.
В случае расположения поселения в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать не более чем на 20%.
Оптимальные параметры общего баланса территории составляют: зеленые насаждения – 65-75%;
аллеи и дороги – 10-15%; 
площадки – 8-12%;
сооружения – 5-7%.

	
	Парки
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 15 мин на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта)

	
	Скверы и бульвары
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не более 10 мин (время пешеходной доступности) или не более 650м.
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Раздел 3.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, иных областей в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поссовета.

Глава 3.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района распространяется на всю территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района применяются:
1) при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план поссовета), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района) и документации по планировке территории муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;
2) в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района.
При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Глава 3.2. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОНИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального образования Староникольский сельсовет Красногвардейского района в документах территориального планирования (в материалах Генерального плана поссовета, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.
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